**Elektroniczny dozownik mydła do instalacji za lustrem**

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego

Do inst. za lustrem, zasilanie siec., zbiornik 5l

Numer: **510203SD**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny dozownik mydła do instalacji za lustrem lub w szafce.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Łatwa instalacja: do zabudowy w szafce. Mocowanie płyty od tyłu i po bokach.

Płyta z Inoxu 304 o grubości 1,2 mm.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 100-240 V / 6 V 50-60 Hz.

Dostarczany z samoprzylepnym piktogramem wskazującym lokalizację funkcji dozownika mydła na lustrze/szafce.

Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem.

Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku ciągłego użycia.

Wymiary: 230 x 177 x 376 mm.

Waga: 1,6 kg.

30 lat gwarancji.

CE.