5610

**Bateria 1-otworowa - 100 l/min**

Nr: 5610

Opis do specyfikacji

1-otworowa bateria stojąca H.315 L.300 z ruchomą wylewką rura Ø22.

Sitko wypływowe gwiazda z mosiądzu.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 100 l/min przy 3 barach przystosowany do dużych zlewozmywaków.

Pełny wypływ przy ½ obrotu.

Wylewka gładka wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.