6693

**Zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Nr: 6693

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego.

1-otworowa bateria stojąca z uchwytem z drążkiem.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290.

- Wypływ 25 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Antyosadowy, biały pistolet Z½" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.