DELABIE_C100M35745100

**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Nr: 745100

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór stojący do umywalki:

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Mocowanie przeciwnakrętką.