**Złączka antystagnacyjna**

Do automatycznego opróżnienia węża natryskowego i słuchawki natr.

Numer: **880**

Opis do specyfikacji

Złączka antystagnacyjna z chromowanego mosiądzu do automatycznego opróżniania węża natryskowego i słuchawki natryskowej.

Zapobiega zastojowi wody i ogranicza rozwój bakterii.

Przyłącze W1/2" z filtrem-uszczelką do podłączenia na dolnym przyłączu armatury.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Do połączenia z krótkim wężem natryskowym 834T3 lub 836T3.