**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4**

Zintegrowane baterie

Do płyty, L.130, zintegrowana elektronika

Numer: **443426**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, mocowany do płyty.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu L.130 mm.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Mocowanie do płyty od 1 do 24 mm.

Antyblokada wypływu.

Zawór odcinający.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.