

PREMIX NANO
Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 34°C do 60°C
Chromowany - Przyłącza W3/8" - Wyjście Z3/8"

Numer: 732016


Opis do specyfikacji

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C: 

Zasila od 1 do 2 zaworów umywalkowych lub 1 natrysk. 

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. 

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C. 

Zawory zwrotne i filtry. 

Zalecany przepływ: od 3 do 12 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej. 

Korpus z chromowanego mosiądzu, przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8". 

30 lat gwarancji.
header1_image1.jpg




