**PREMIX NANO**

Do wody zmieszanej od 34°C do 60°C

Chrom. korpus, przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8"

Numer: **732016**

Opis do specyfikacji

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:

Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Chromowany korpus, przyłącza W3/8", wyjście Z3/8".

30 lat gwarancji.