**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki**

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Zawory odcinające i uchwyt HIGIENA L.146

Numer: **H9605**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.

BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe nie zatrzymujące zanieczyszczeń i odporne na dezynfekcję termiczną.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.