**Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø25**

Inox błyszczący UltraPolish

Ø25

Numer: **5057P2**

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø25, rozstaw 500 mm.

Służy do podtrzymywania i podnoszenia się w przestrzeni WC, natryskowej lub w wannie.

Poręcz do WC z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.