**Poręcz kątowa 90°, Inox błyszczący, 300 x 300 mm**

Inox błyszczący UltraPolish

Ø32

Numer: **5180P2**

Opis do specyfikacji

Poręcz kątowa 90° dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia i podtrzymywania się (część pionowa). Do WC lub wanny.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Wymiary: 300 x 300 mm, Ø32.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji, znak CE.