**Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm**

Inox satynowy UltraSatin

Ø32

Numer: **510161S**

Opis do specyfikacji

Stała poręcz łukowa dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub umywalki.

Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki.

Zalecana, jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej.

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, Ø32.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji, znak CE.