**Uchylna poręcz łukowa z podporą Inox satynowy L. 850 mm**

Inox satynowy UltraSatin

Ø32

Numer: **510170S**

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.

Model z podporą składającą się automatycznie: stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.

Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca.

Poręcz uchylna z bateriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 850 x 800 x 105 mm.

Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.