**Komfortowe oparcie do WC**

Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin

Czarny poliuretan

Numer: **510629S**

Opis do specyfikacji

Komfortowe oparcie do WC dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja: bakteriostatyczy Inox 304 satynowy UltraSatin.

Miękkie oparcie z poliuretanu.

Rura Ø25 x 1,2 mm.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Maskownice z Inoxu 304.

Wymiary: 150 x 580 x 173 mm.

30 lat gwarancji.

Znak CE.