**Uchylna poręcz łukowa z podporą, antybakteryjny biały Nylon L. 650 mm**

Antybakteryjny Nylon NylonClean HR błyszczący biały

Ø32

Numer: **5162N**

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych.

Uchylna poręcz łukowa Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca.

Poręcz uchylna z białego, błyszczącego Nylonu HR.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią.

Model z podporą składającą się automatycznie: stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.

Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.

Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid (Nylon) i polimer o wysokiej odporności: wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anty-UV: zapobiega żółknięciu.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 650 x 800 x 105 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.