**Płyta maskująca mocowania poręczy uchylnych - biała**

Antybakteryjny NylonClean HR: biel w połysku

Numer: **510150N**

Opis do specyfikacji

Płyta maskująca mocowania poręczy do WC, wykonana z białego Nylonu HR w połysku.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Maskuje śruby mocujące, gdy poręcz uchylna jest zdemontowana.

Ogranicza liczbę poręczy uchylnych w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital tymczasowo przyjmujący osoby z niepełnosprawnością.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu do ścian betonowych.

Biała osłona razem z płytą montażową.

30 lat gwarancji.