**Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy, biała**

Antybakteryjny Nylon NylonClean HR błyszczący biały

Numer: **510150N**

Opis do specyfikacji

Płyta z białego, błyszczącego Nylonu HR zakrywająca mocowania poręczy do WC.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu uchylnej poręczy łukowej.

Ogranicza ilość uchylnych poręczy łukowych w budynku, umożliwiając instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

30 lat gwarancji.