**Uchwyt na słuchawkę natryskową - do montażu na poręczy Ø32**

Nylon HR: biel w połysku

Numer: **510110**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na słuchawkę natryskową do montażu na poręczy.

Biały poliamid o wysokiej odporności (Nylon HR), w połysku.

Obrotowy uchwyt na słuchawkę natryskową.

Ergonomiczne pokrętło.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Do poręczy natryskowych o średnicy Ø32.

30 lat gwarancji.