**Komfortowe oparcie do siedziska natryskowego**

Oparcie do siedziska natryskowego

Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish

Numer: **510429**

Opis do specyfikacji

Komfortowe oparcie HR.

Oparcie do siedziska natryskowego dla osób niepełnosprawnych.

Model szeroki do siedzisk natryskowych nr 510420 i 510430.

Antybakteryjna ochrona oparcia: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.

Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na produkty chemiczne (Betadyna®) i środki czystości.

Ochrona anty-UV.

Przyjemne i ciepłe w dotyku.

Konstrukcja z rury Ø32 z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie: Inox błyszczący UltraPolish.

Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 56 x 420 x 410 mm.

Oparcie do siedziska natryskowego z 30-letnią gwarancją. Znak CE.