**Składane siedzisko natryskowe z podporą ALU**

Składane siedzisko natryskowe

Konstrukcja aluminium epoksyd biały

Numer: **510400**

Opis do specyfikacji

Składane siedzisko natryskowe ALU z podporą.

Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych.

Składane: zatrzymanie w pozycji pionowej, wolnoopadające.

Szerokie listwy z plastiku zapewniają wygodę i ułatwiają czyszczenie.

Składana podpora z prowadnicą na zawiasach.

Konstrukcja z białej aluminiowej rury Ø25 x 2 mm.

Niewidoczne mocowania.

Dostarczane ze śrubami inox do betonowej ściany.

Wymiary: 407 x 360 x 480 mm.

Wymiary po złożeniu: 82 x 545 mm.

Wysokość siedzenia: 480 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Mocowane na ścianie, składane siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.