**Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki**

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Zawory odcinające i uchwyt Higiena L.146

Numer: **H9600**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.

Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.