**Kolumna zlewozmywakowa ze słuchawką**

Numer: **1316**

Opis do specyfikacji

Obrotowa kolumna H.195 L.215 z wyciąganą słuchawką do armatury.

Kolumna z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia (skoncentrowany/deszczowy).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Kolumna o gładkim wnętrzu (ogranicza nisze bakteryjne).

Wąż słuchawkowy BIOSAFE zapobiegający rozwojowi bakterii: z przezroczystego poliuretanu, aby łatwiej zdiagnozować potrzebę wymiany w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wąż o niewielkiej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność.

Specjalna przeciwwaga.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Kolumna zlewozmywakowa z 30-letnią gwarancją.