**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135

Bateria z uchwytem Higiena

Numer: **2521L**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

30 lat gwarancji.