**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna H.60 L.100

Bateria z uchwytem HIGIENA

Numer: **2220L**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.60 L.100 wyposażona w w higieniczne sitko wypływowe.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt HIGIENA.

Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z polipropylenu.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.