**Bateria mechaniczna do umywalki BIOCLIP**

Jednootworowa, mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, pełny uchw.

Zawory odcinające

Numer: **2821T**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.

Bateria jednootworowa z prostą wylewką H.95 L.120 z sitkiem higienicznym.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 10-letnia gwarancją.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.