**Wylewki BIOCLIP z Inoxu**

Wylewka L.129 ∅28 do baterii z zatrzaskową wylewką

2 sztuki

Numer: **20002**

Opis do specyfikacji

Zatrzaskowe wylewki BIOCLIP z Inoxu L.129 Ø28 do łatwego czyszczenia i dezynfekcji elementów wewnętrznych lub do autoklawu.

Wylewki wyposażone w sitko higieniczne przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Wylewki z gładkim wnętrzem, ograniczenie rozwoju bakterii.

Druga wylewka pozwala na korzystanie z armatury podczas czyszczenia/odkamieniania pierwszej wylewki.

Przystosowane do wszystkich baterii z wylewką BIOCLIP.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.