**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO**

Zasilanie na baterie

Ruchoma, wykręcana wylewka gładka wewnątrz

Numer: **495257**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu.

Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".

Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).

Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.

Antyblokada wypływu.

Boczna, długa, ergonomiczna dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.

Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.