**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO**

Zasilanie na baterie

Ruchoma, wykręcana wylewka gładka wewnątrz

Numer: **445257**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu.

Wężyk PEX z filtrem i antystagnacyjnym elektrozaworem Z3/8".

Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).

Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.

Antyblokada wypływu.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.