**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki**

Wysoka, jednootworowa bateria na podczerwień z ruchomą wylewką

Zasilanie sieciowe

Numer: **20164T1**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką H.160 L.160.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji ( fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Korpus z chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulacja temperatury za pomocą uchwytu HIGIENA L.100.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Antyblokada wypływu.

Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.

Produkt zgodny z wymaganiami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria jednootworowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:

- tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.

- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub automatyczne po 30 min wypływu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Przy trybie ON/OFF baterię należy zamontować tak, by detektor był z boku.