**Ścienna bateria umywalkowa z wylewką zatrzaskową BIOCLIP**

Montaż na panelu