**Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu**

Wysoka, jednootworowa, dwuuchwytowa bateria H.225 L.200

Bateria termostatyczna z ruchomą wylewką

Numer: **H9716**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.

Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą i gładką wewnątrz wylewką H.225 L.200.

Wylewka z higienicznym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna umożliwiająca regulację temperatury.

Regulacja wypływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Podwójny ogranicznik regulacji temperatury: pierwszy ogranicznik na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.