**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150

Bez ciągadła i korka

Numer: **25061T1**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35, dostarczana z niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Gładka wewnątrz wylewka.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt z drążkiem.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Jednouchwytowa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.