**Mechaniczna bateria do umywalki**

Jednootworowa, jednouchwytowa, wysoka bateria z głowicą ceramiczną

Bateria z jednorazową, ruchomą wylewką zatrzaskową

Numer: **2871T1**

Opis do specyfikacji

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.180.

Bateria mechaniczna dostarczana z 1 jednorazową wylewką zatrzaskową.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do do osób z niepełnosprawnością (OzN)..

Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.