**Mechaniczna bateria do umywalki**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt Higiena L.150

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2446LS**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.

Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

 Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.150.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.