**Mechaniczna bateria do zlewu**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2519**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200.

Samoopróżniająca wyleka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ 26 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

30 lat gwarancji.