**Mechaniczna bateria do zlewu**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt Higiena L.150

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2519LS**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200.

Samoopróżniająca wyleka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ 26 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

30 lat gwarancji.