**Ścienna bateria mechaniczna do zlewu**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt Higiena L.150

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2519LS**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu.

Bateria ścienna z ruchomą wylewką rurową o gładkim wnętrzu L.200 (ograniczenie nisz bakteryjnych).

Samoopróżniająca wylewka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ 26 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie za pomocą uchwytu Higiena L.150.

Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria z 30-letnią gwarancją.