**Ścienna bateria mechaniczna do zlewu**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **5445T2S**

Opis do specyfikacji

﻿Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z dolną, ruchomą wylewką rura Ø22 L.200 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.

Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ 45 l/min przy 3 barach.

Metalowe, chromowane pokrętła z głowicami ceramicznymi.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

30 lat gwarancji.