

Bateria mechaniczna do zlewu
Ścienna - Ruchomą wylewka L.200
Ze standardowymi mimośrodami

Numer: 5445T2S


Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z dolną, ruchomą wylewką rurową Ø22 L.200 z mosiężnym sitkiem wypływowym typu GWIAZDA. 

Gładka wewnątrz wylewka (ogranicza nisze bakteryjne). 

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Wypływ 45 l/min przy 3 barach. 

Pokrętła z chromowanego metalu z głowicami ceramicznymi. 

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

30 lat gwarancji.
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