**Mechaniczna bateria natryskowa Securitouch**

Jednouchwytowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2739S**

Opis do specyfikacji

Jednouchwytowa, ścienna mechaniczna bateria natryskowa.

Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria certyfikowana francuską normą NF Médical (dotyczącą środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.