**Mechaniczna bateria natryskowa**

Jednouchwytowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2239**

Opis do specyfikacji

Jednouchwytowa, ścienna mechaniczna bateria natryskowa.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.