**Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM**

Sekwencyjna bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **H9641**

Opis do specyfikacji

Natynkowy komplet natryskowy:

• Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM (nr H9640).

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.

Górne przyłącze do węża Z¾".

Bateria ścienna z mimośrodami typu STOP/CHECK Z½" Z¾".

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

• Nieruchoma wylewka natryskowa TONIC JET z automatyczną regulacją wypływu.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu, mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

• Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonymi w komplecie śrubami).

Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.