**Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną**

Zestaw natryskowy z jednouchwytową baterią ścienną

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2739HYG**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową, ścienną baterią natryskową.

Zestaw natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.

Ścienna bateria jednouchwytowa z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności wody.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Bateria natryskowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.