**Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną**

Bateria mechaniczna

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2539HYG**

Opis do specyfikacji

Mechaniczny komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.

• Bateria z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Dostarczana z mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

• Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 834T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

• Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.