**Higieniczne wyjście BIOSAFE Z24/100**

1 sztuka

Numer: **923024**

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE Z24/100 do armatury do umywalki.

Bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą.

Wypływ 5 l/min.

Brak możliwości stagnacji wody w elementachwewnętrznych ogranicza rozwój bakterii.

Część z Hostaformu® ogranicza osadzanie się kamienia.

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Dostarczane po 1 sztuce.

Może być zainstalowane jedynie na armaturze posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.