**Bateria 2-otworowa, stojąca - 100 l/min**

Na prostych kolumnach

Do dużych zlewozmywaków

Numer: **5603**

Opis do specyfikacji

Bateria 2-otworowa Z¾″, rozstaw 150 mm na prostych kolumnach do dużuch zlewozmywaków.

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.380 L.300.

Sitko wypływowe gwiazda z mosiądzu.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 100 l/min przy 3 barach przystosowany do dużych zlewozmywaków.

Pełny wypływ przy ½ obrotu.

Wylewka gładka wewnątrz.

Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie i zasilanie podtynkowe.

30 lat gwarancji.