**Stojąca bateria jednootworowa - 100 l/min**

Bateria z dużym wypływem - Wylewka H.315 L.300

Bateria zlewozmywakowa o dużym wypływie

Numer: **5610**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria jednootworowa do kuchni profesjonalnych.

Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką rurową H.315 L.300.

Gładka wewnątrz wylewka z mosiężnym sitkiem typu GWIAZDA.

Głowice grzybowe suche z pokrętłami ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 100 l/min przy 3 barach, odpowiedni do dużych zmywalni.

Pełny wypływ po 1/2 obrotu.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Dopływ wody doprowadzony przez miedziane rurki do przyspawania.

Wzmocnione mocowanie.

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w gastronomii.

30 lat gwarancji.