**Bateria 1-otworowa - 100 l/min**

Bateria z dużym wypływem do zlewozmywaków

Numer: **5610**

Opis do specyfikacji

1-otworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej.

Bateria do zlewu z ruchomą wylewką rura H.315 L.300.

Sitko wypływowe gwiazda z mosiądzu.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 100 l/min przy 3 barach przystosowany do dużych zlewozmywaków.

Pełny wypływ przy ½ obrotu.

Wylewka gładka wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.

Przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej.

30 lat gwarancji.