**Spryskiwacz do piekarnika standard**

Na przycisk

Numer: **D275059**

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz do piekarnika z zaworem odcinającym z dyskami ceramicznymi:

Zintegrowana blokada antyskażeniowa i zawory zwrotne.

Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż WW½" PVC L.1,25 m.

Pistolet na przycisk.

Haczyk ścienny z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Możliwość wyposażenia spryskiwacza w zawór czasowy.