**Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa**

Bez zaworu czerpalnego

Biały wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **6693**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem bez zaworu czerpalnego.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.